**Instrukcja czyszczenia klimatyzacji**

1. Wyłączenie klimatyzatora z dopływu energii sieciowej. Po uprzednim wyłączeniu urządzenia, jeśli było ono w trybie pracy.

2. Należy odpiąć rurę odprowadzającą ciepłe powietrze (instrukcja obsługi strony 14-15).

3. Czyszczenie filtra (dokładny opis znajduję się w instrukcji obsługi strona 16). Do czyszczenia filtra zaleca się użycie wodnego roztworu mydła. Po czyszczeniu filtr należy osuszyć.

4. W celu wykonania odgrzybiania należy przetransportować klimatyzator do osobnego pomieszczenia (zalecane pomieszczenie gospodarcze).
Zalecanym środkiem do odgrzybiania wentylacji jest: CleanAir Podmiot odpowiedzialny/ dystrybutor Amira sp z o. o. ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec. Należy używać środka zgodnie z zaleceniami producenta.

1. Ustawienie wentylacji w pozycji obieg zamknięty na maksimum.
2. Umieścić preparat CleanAir za klimatyzatorem (wlot powietrza)
3. Nacisnąć zawór i opuścić pomieszczenie, zamykając za sobą drzwi
4. Po 15 minutach wyłączyć nawiew i wietrzyć pomieszczenie przez 5 minut.

5. Czyszczenie wentylacji preparatem zaleca się wykonywać raz do roku przed okresem letnim.